施工状況報告書　各構造共通（第１回特定工程）

（第１号様式）

　　年　　月　　日

建築主事　殿

　建築基準法第１２条第５項の規定による報告をします。この報告に記載の事項は、事実に相違ありません。

　なお、建築確認図書からの変更及び工事監理者検査による不適合事項は

　□　ありません。

□　ありますので、中間検査申請書（第四面）及び説明資料を提出します。

（該当する□をレ（チェック）してください。）

工事監理者氏名

|  |  |
| --- | --- |
| 建築確認番号 | 年　　月　　日　　第　　　　号 |
| 建築主氏名 |  |
| 建築場所 |  |
| 工事監理者 | （　　　）級建築士　　　　　　　（大臣・知事）登録第　　　　　　号 |
| 所属事務所 | （　　　）建築士事務所　　　　　（　　　　　）登録第　　　　　　号  住所〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事務所名 |

確認項目の報告

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 確認項目 | | 内　　容 | | 工事監理者 | | 山形県検査員用 | | 摘要 |
| 照合日 | 結果 | 検査方法※ | 結果 |
| ①敷地等 | 敷地  工事現場 | a | 敷地の衛生、安全 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |  |
| b | 道路幅員・接道長 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| c | 建築物の道路・敷地境界線からの離れ及び敷地形状 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| d | 確認表示板の設置、設計図書の備え | / |  | Ａ |  |
| e | 仮囲い、山留、落下物防護 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| ②全体 | 共通 | a | 基礎、柱、はり、壁、階段、スラブ等位置の確認 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |  |
| b | かぶり厚さの確認 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| c | 鉄筋材質の確認 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| ③地盤、基礎 | 支持地盤  種類 | a | 支持地盤の位置、種類、地耐力等の確認 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |  |
| ベース | ｂ | 基礎の種類、杭の工法、長さ、径、偏心による補強等 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |  |
| c | 基礎寸法、主筋径、本数、主筋位置、杭頭（偏芯）補強筋 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| 地中ばり | d | 断面寸法、主筋径、本数、主筋位置、杭偏芯補強筋 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| e | 定着方法、継手（位置、長さ） | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| f | あばら筋の位置、径、間隔形状等 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| g | あばら筋のフック形状、結束状況 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| 柱 | h | 主筋径、本数、主筋位置 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| i | 定着（基礎部分） | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| j | 帯筋の位置、径、間隔形状等 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| k | 帯筋のフック形状、結束状況 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| ④スラブ | スラブ筋 | a | スラブ厚寸法、鉄筋のピッチと径 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |  |
| b | 主筋配置と支持条件 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| 定着・  継手 | c | 定着長さと方法（はり定着、隣接スラブ定着、段差スラブ定着） | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| d | 継手の位置と長さ | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| 補強筋等 | e | 床スラブの出入隅部の補強 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| f | 開口補強筋 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| g | 階段部配筋と補強筋 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| ⑤その他 | 補強筋 | a | 設備配管の位置 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |  |
| ガス圧接継手 | b | 継手位置のずらし | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| c | 圧接形状 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| d | 強度確認等 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| 特殊鉄筋継手 | e | 認定、評定工法 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| f | 継手位置のずらし | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |
| 型枠等 | g | 型枠状況、清掃状況等 | / |  | Ａ　　　Ｃ |  |
| アンカーボルト | ｈ | 保持・埋込方法、材質、径、形状、本数、配置 | / |  | Ａ　Ｂ　Ｃ |  |  |

（注）１　「結果」欄には、適合のときは○、不適合のときは×、検査対象外のときは／を記入する。

２　二重線枠内には記入しないでください。

－－－－－－－－－－－－－－－（以下は、山形県検査員が記入します。）－－－－－－－－－－－－－－

　※　「検査方法」は、Ａ：目視、Ｂ：計測、Ｃ：監理者報告に○を記入する。

検査員指摘項目等の記録

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指摘番号 | 内　　　容 | 結　果 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

提出書類

|  |
| --- |
| □ |
| □ |
| □ |
| □ |
| □ |